도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(13차)

◉ 정릉터널외 1개소 보수공사 : 조건부 시행

1. 공사시 속도 제한이 필요한 경우 운전자가 기존 속도 제한 표지판과 혼동되지 않도록 제거 또는 가림막 설치후 공사를 시행하기 바람

2. 2차로 공사시 공사차량 위방시 사고가 발생하지 않도록 통제수를 배치하기 바람

3. 내부 순환로 교면 포장 공사 성수방향 공사와 통합하여 공사를 시행하는 방안을 검토하기 바람

4. 2차로 공사시 정릉방향은 교통량이 많아 지정체가 우려됨으로 공사시간을 30분정도 늦추어 시행하는 방안을 검토하기 바람

5. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)