도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제3차)

◉ 천호시장사거리 배급수관 정비공사 : 조건부 시행

- 테이퍼의 변곡점은 직선이 아닌 곡선으로 수정하기 바람

- 교대통행시 통제수는 모범운전수를 배치하기 바라며, 교차로 공사시 방향별로 통제수를 배치하여 공사를 시행하기 바람

- 5-5단계 정지선을 사전에 설치하기 바람

- 분석을 재검토하기 바람

- 보도 공사시 보행도우미를 배치하고 보행안내 입간판을 설치하기 바람