[붙임 2]

해빙기 위험시설물 점검부

□ 점검일시 :

□ 점검대상 :

□ 점 검 자 :

□ 점검사항

점검분야	점검사항	점검결과	조 치
D․E급 시설물 축대·옹벽	․ 균열이나 지반침하 여부 ․ 동공발생 및 어긋남, 배부름 현상 등 여부 ․ 주변 배수시설 설치 및 손상여부 ․ 배수면 제거용 배수 구멍의 기능유지 여부
절개지․낙석 산림공원	․ 절개지, 암반 등 토사 유출여부 ․ 낙석방지책·망 등의 안전시설 정상 설치 여부 ․ 위험지역 안내표지판 설치 여부
관리카드 조사내용	․ 출동로, 우회로 등 차량 진입여건 ․ 차량별 부서위치 등 소방활동상 주변여건 ․ 현장지휘소 설치 위치 등