붙임 3		화재취약주거지역 관리카드

비젼트레이닝

①위 치	성동구 자동차 시장길 48 (용답동 250-1) (성동도로교통사업소 옆위치)				*지역․지구 구역(도시 계획법관련)
②지역특징	주변에 중랑물재생센터 등 시야가 확보된 상태이며, 진입로는 천호대로와 이어져 있어 화재발생시 신속한 상황 파악 및 진입이 가능함
③지역면적	3337.2㎡
④대표자	대표:한울-최성남, 전화번호:주,야간 02-2243-9183
⑤건축물개요	본관 : 양식 철골조 2/1층 트라스가 2동 주거용컨테이터:양식 철골조조 컨테이너 4동
⑥건축년도 및 경계지구 지정일	2004.01		⑦전체동수 및 점포수	6동	⑧주택호수
⑨세대수 및 인구수	종사원:40명 수용인원:180명		소방대상물동수 및 점포수		6동
취약시설현황
전 기		가 스				위 험 물					화 기 취 급				기타취약시설
		도시가스(난방, 취사)									보일러실 및 주방				도시가스
소방시설․진압장구 현황		-소화설비: 소화기 80, 옥내소화전 8, 간이스프링쿨러 416 -경보설비 : 자동화재탐지설비(109/10), 비상방송설비 자동화재속보설비 등										자위소방조직현황			40명
소방관서와의 거리		장안안전센터 : 1.5km, 능동안전센터 : 4km, 행당안전센터 : 4.2km, 능동안전센터 :4.5km,
주변도로여건		- 천호대로 40m(10차선)도로 - 진입로(자동차시장길 6m로)								소방수리여건						소화전 : 1 비상소화장치:1
화재취약 요인 및 진압상 장애요인		○ 천호대로 10차선으로 광대하나 출‧퇴근시간대 교통정체 심하나, 진입로는 양호함 ○ 대상처 주변 비소함활용하여 초기 대응 및 용수부족하여 다수의 탱크차량 투입 요함 ○ 컨테이너 내부 합판으로 화재취약 요인
화 재 예 방 경 계 활 동									방 화 환 경 조 성
○소방특별조사(합동점검) : ○소방훈련(민관합동) : 이륜순찰(월1회) 비소훈련(년2회) ○화재예방순찰 : -기동순찰 : 일1회, 일3회(화재특경계근무기간)									게 시 판					표어․ 포스터			기 타
																	공한문 200매

□위 치 도

□ 평 면 도