붙임 3		화재취약주거지역 관리카드(서식) - 예시

북촌 한옥마을 (1구역)

①위 치	종로구 북촌로11길 33 ∼ 북촌로11다길 41 일대				*지역․지구 구역(도시 계획법관련)			주거지역					사 진
②지역특징	목조 한옥 밀집지역
③지역면적	77,000㎡
④대표자	######### (전화) #########################
⑤건축물개요	벽돌조(연와조), 스라브가(스레트,와가) 1～5/1층
⑥건축년도 및 경계지구 지정일	1970년대		⑦전체동수 및 점포수	250동	⑧주택호수		250호 (한옥)
⑨세대수 및 인구수	300세대 863명		소방대상물동수 및 점포수
취약시설현황
전 기		가 스				위 험 물					화 기 취 급				기타취약시설
세대별 누전차단기 설치됨		LNG×1000개									보일러실 및 주방
소방시설․진압장구 현황		-소화기 : 100 -단독경보형감지기 : 30										자위소방조직현황			1개대 10명
소방관서와의 거리		본서(세종로) : 1.2km, 신교안전센터 : 1.5km, 종로안전센터 : 1.8km
주변도로여건		- 삼청로 6m(2차선)도로 - 진입로 1개소 6m도로 - 내부도로는 2～4m로 협소								소방수리여건						소화전 : 5개소 비상소화장치 : 6개소
화재취약 요인 및 진압상 장애요인		○ 삼청로 왕복 2차선으로 협소하여 출‧퇴근시간대 및 주말 북촌한옥마을 주변 탐방객 왕래로 교통정체 심함 ○ 이면도로 대부분 소방차 진입 불가 지역으로 비소 등 적극 활용 필요함 ○ 목조 건축물이 밀집하여 인접건물 연소 확대 및 붕괴 우려
화 재 예 방 경 계 활 동									방 화 환 경 조 성
○소방특별조사(합동점검) : ○소방훈련(민관합동) : 이륜순찰(월1회) 비소훈련(년2회) ○화재예방순찰 : -기동순찰 : 일1회, 일3회(화재특경계근무기간)									게 시 판					표어․ 포스터			기 타
									1개소 정비					표어 122매 포스터 122매			공한문 150매

□위 치 도

□ 평 면 도