공 사 시 방 서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 서울특별시 뚝도아리수정수센터에서 시행하는 『활성흡착지 회수관 설치공사』에 적용하며 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 서울특별시 전문시방서 및 건설교통부 제정 표준시방서를 적용한다.

나. 공사중 품질향상을 위하여 시방사항을 변경하고자 할 때는 감독원의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

2. 공사범위

가. 본 공사의 범위는 센터내(뚝도정수센터, 자양취수장, 수도박물관, 아리수나라) 건축 토목 시설물 정비 공사로서 일정별 세부공종 및 물량은 감독원의 지시에 따라야 한다.

3. 공사기간

가. 본 공사기간은 착공일로부터 2021.11.30일까지로 하며, 착공전에 발주부서와 착공일자 및 공사일정을 사전협의 하여야 한다.

나. 착공일이 결정되면 감독원이 지시한 공사물량을 계약기간 내에 완료하여야 하며, 전체공사의 완료전에 특정부분에 대한 공사완료 또는 공사순서 변경에 대하여 발주자의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

4. 공사자의 의무

가. 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 완료하여야 한다.

나. 당해 공사와 관련하여 기존건물에 손상이 발생이 않도록 하여야 하며, 발생된 손상에 대하여는 시공사 책임하에 감독원의 지시에 따라 조치하여야 한다.

다. 설계도서, 시방서 및 제반법규 사항 등이 서로 상이하거나 내용이 불분명하여 시방서에서 정한 규정을 적용하기 어려울 경우에는 감독원의 지시에 따른다.

라. 시공상 필요하거나 발주청이 요구하는 설계서, 도면 등은 지체 없이 제출하여 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

5. 공정표 및 시공계획서

가. 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.

나. 공정이 부진할 경우 즉시 그 사유 및 공정 만회 대책을 수립하여 보고하여야 한다.

다. 건설산업기본법 제28조의 2(건설공사의 직접시공) 및 같은법 시행령 제30조의 2 규정에 따라 직접시공계획서를 계약일로부터 7일 이내에 제출하여야 한다.

라. 감독원의 요구에 따라 공정별 인력 및 장비투입계획, 안전·환경 및 품질관리 등에 대한 상세한 실시계획을 작성한 시공계획서를 감독원에게 승인을 받은후 공사에 착수하여야 한다.

마. 시공계획서에 중요한 내용 변경이 생겼을 경우에는 그 때마다 변경시공 계획서를 감독원에게 제출하여 변경승인을 받아야 한다.

6. 전문기술자의 배치

가. 현장대리인은 해당분야의 전문지식과 경험이 있는 자로서 국가기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 전문 기술자여야 하며 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 감독원은 현장대리인, 기타 시공자의 사용인이 부적당하다고 인정될 경우에는 계약자에게 그 교체를 요구할 수 있으며 계약자는 즉시 교체하여야 한다.

다. 안전관리 책임자는 유자격자로서 공사기간 중 현장에 상주하여 모든 안전관리 책임을 진다.

7. 보고 및 서류 양식

가. 계약서에서 지정한 것과 감독원이 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

나. 감독원에게 제출한 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는 감독원의 지시에 따라야 한다.

8. 관계기관 등과의 협의

가. 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인허가나 협의는 발주자의 협조를 받아 계약자가 하여야 한다.

나. 제반수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 감독원에게 제출하여야 한다.

9. 제반법규의 준수

가. 공사에 관련된 법령, 조례 및 규칙 등을 반드시 준수하여야 한다.

나. 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 시공자의 책임하에 이루어지고 사용하는 모든 근로자의 행위에 대해서는 계약자가 책임져야 한다.

10. 공사용 도로

가. 공사용 도로로서 사용하는 도로는 사용되는 동안 잘 유지하여야 하며, 도로를 손상시켰을 때에는 원상복구 하여야 한다.

11. 공사의 일시 중지

가. 감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있다.

1) 기후의 악조건 등으로 인하여 공사시 위험이 생길 우려가 있다고 인정될 때

2) 감독원의 지시를 이행하지 않을 때

3) 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 부당하다고 인정될 때

5) 불법하도급거래 또는 하도급 위반사항이 발견될 때

6) 천재지변 등 불가항력이 발생하였을 때

12. 설계변경 조건

가. 발주자의 계획 및 방침변경으로 인하여 일부공사의 추가, 삭제 및 물량의 증감

나. 천재지변 등 불가항력이 발생하였을 때

다. 설계당시 조사 불가능하였던 부분에 대하여 현장실정에 맞추어 변경하여야 하는 경우

13. 작업시간

가. 공사의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

나. 공사 시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작업의 필요성이 있을 때에는 시공자는 공사를 시행하여야 한다.

14. 현장관리

가. 공사로 인하여 우리센터 업무수행에 지장을 주지 않도록 하여야하며, 철거 폐기물 및 공사용 자재 등의 적치는 우리센터와 사전에 협의하여야 한다.

나. 공사현장에서 근로자는 작업장이외 우리센터 시설물에 출입할 수 없도록 관리하여야 하며, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

15. 주변 시설물 보호

가. 공사장이나 그 주변에 있는 지상 및 지하의 기존 시설물에 대하여 위해를 주지 않도록 감독원과 협의하여 필요한 조치를 취하여야 하며 손괴시에는 수급자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

16. 위험물의 취급

가. 휘발유, 도료, 가스, 전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법규에 정해진 바에 따라 최선의 방안을 강구하여야 한다.

17. 공사 기록사진 및 준공도

가. 감독원의 지시에 따라 공사 전․중․후의 사진이 선명하게 식별되도록 기록사진을 촬영한다.

나. 사진은 동일 장소에서 동일방향으로 촬영한다.

18. 준공 후 정리

가. 공사가 완료되었을 때에는 감독원의 지시에 따라 현장을 청소 정리한다.

19. 확인 및 검사

가. 특별히 지시하는 작업에 대해서는 확인, 검사 결과에 따라 승인을 받은 후 다음 작업을 시작한다.

나. 처리후 검사가 불가능한 부분은 반드시 감독원의 입회 및 검사를 받고 처리 상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

20. 준공검사

가. 준공검사는 현장대리인이 받아야 한다.

나. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출 등 기타 조치에 대하여는 감독원의 지시에 따라야 한다.

21. 안전관리

가. 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독원의 지시를 따라야 한다.

22. 안전조치

가. 공사 중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립 감독원의 승인을 받아 시행하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치하여야 한다.

나. 공사에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여 하고 필요한 제반시설을 갖추어야하며, 감독원의 승인과 검사를 받아야 한다.

다. 공사 중에는 인접해 있는 기존 구조물에 피해를 주지 않도록 보호시설을 설치하여야 한다.

23. 안전표지 및 안전보호구

가. 공사 현장에는 적절한 개소마다 감독원의 지시에 따라 안전표지를 설치하여야 한다.

나. 공사현장에는 근로자에게 안전모자 외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야 한다.

24. 안전교육

가. 감독원이 지시하는 공사시공 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다, 계약자는 산업안전기본법의 해당 규정을 준수하고 시공 중인 공사 또는 근로자에게는 위해가 없도록 장비운전 및 현정 정리정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 감독원의 지시를 따라야 한다.

25. 사고보고 및 응급조치

가. 공사중 다음의 사고가 발생하였거나 우려가 있을 경우에는 즉시 감독원에게 보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

(가시설물 및 구조물의 파손 또는 추락사고, 사상사고, 제삼자에 대한 피해를 입히는 사고 등)

나. 전항의 경우에는 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는 유선으로 육하원칙에 따라 긴급 보고하고 추후에 서면보고 하여야 한다.

26. 환경보호

가. 환경오염방지 등을 위하여 다음사항을 준수하여야 하며 이에 따른 일체의 비용은 시공자 부담으로 한다.

1) 공사 착공 전 비산먼지 억제시설 및 방음, 방진시설 설치

2) 토사적재 등 반출입 차량은 덮개를 사용하고 가급적 출퇴근 시에는 운행을 억제

3) 공사용 출입차량은 세척 후 차량출입이 되도록 통제하여, 도로로 토사유출이 되지 않도록 조치

4) 타이어 세척 후 잔여 물 흐름의 방지시설 별도 조치

5) 토사유출, 하수유출 등으로 인접지 피해가 없도록 사전조치

6) 공사장 주변의 용․배수로 기능에 지장이 없도록 조치

27. 폐기물 처리

가. 공사시 발생한 폐기물은 폐기물관리법 및 서울특별시 업무처리 지침 등 관련규정에 의하여 폐기물 처리업자가 용이하게 처리할 수 있도록 성상별, 종류별로 분류하여 지정된 장소에 적치하여야 한다.