구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥구조대			우선 순위	1
장비명	들 것	제조사	CMC Rescue	모 델 명	티타늄 분리형 들것세트
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	시흥구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	산악,수상,헬기,고소 구조등의 요구조자 이송에 적합한 들것.
필요성	미보유
장비 사진
현 모델 선정사유	분리형으로 반으로 접어 이동시 용이함. 재질이 티타늄이어서 가볍고 튼튼함.
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥구조대			우선 순위	2
장비명	2단에어백	제조사	멀티포스	모 델 명	2단 에어백 (멀티포스 키트)
보유기준	1	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	안정적인 구조작업	사용부서	시흥구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	중량물작업용
주 요 사 양
용도	중량물을 들어 올려 공간을 확보하기 위한 장비
필요성	현 보유장비 는 구형으로 불안전함 좀 더 안정적으로 목적물을 들어 올릴 수 있으며, 이동이 매우 편리하고 적은인원으로 신속한 작업이 가능함.
장비 사진
현 모델 선정사유	바퀴 및 분리형 손잡이가 달린 일체형 2단 에어백으로써, 좀 더 안정적으로 목적물을 들어 올릴 수 있으며, 이동이 매우 편리하고 신속한 작업이 가능함. 릴리프 밸브 내장형으로, 에어백 과대 팽창을 방지해 줌.
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥구조대			우선 순위	3
장비명	왕복식톱	제조사	디월트	모 델 명	SB-DCS388
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	비보유	사용부서	시흥구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	절단구종용
주 요 사 양
용도	톱날을 직진 왕복시켜 철재 목재 등을 절단하는 장비
필요성	미보유
장비 사진
현 모델 선정사유	전압 : 54V 무부하회전수 : 3,000SPM 최대출력 : 1,550W 무게 : 4.5Kg
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥구조대			우선 순위	4
장비명	배터리 유압전개기	제조사	루카스	모 델 명	SP 555 E2
보유기준	1	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	적정한 크기	사용부서	시흥구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	중량물작업용
주 요 사 양
용도	구조 활동시 차량 구조물 등의 공간 확보를 위한 장비
필요성	시흥구조대 차량적재 및 사용 적정한 크기
장비 사진
현 모델 선정사유	작 동 압 력 : 700 BAR 최대 전개력 : 65.8 Ton 최대 압착력 : 11.5 Ton 최대 전개폭 : 730 mm 크 기 : 1,002 × 265 × 280mm 제 품 중 량 : 20 kg (배터리 제외)
기타