생활구조 장비 수요조사 카드
기관명	영등포 소방서 대림119안전센터			우선 순위	1
장비명	전동식다목적유압장비	제조사	주성	모 델 명	E-100
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	방화문 개방 및 절단 전개시 필요	사용부서	대 림	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	절단구조용 유압장비
주 요 사 양
용도	각종 재난 및 화재 발생시 건물 방화문등 출입구개방용 및 경미한 사고현장에서 다목적용도(절단,전개등)사용
필요성	- 구조현장 출동시 별도의 유압엔진펌프 나 유압호스가 필요 없으며 기존 유압장비로 접근하기 힘든 장소,거리,공간 등 작업환경에 능률적 대처 - 절단, 전개,방화문파괴 개방(도어오프너)등 다목적 겸용 - 배터리(전기)겸용식본체에 소형 열화상카메라와 일체형 LED렌턴을 변환 장착하여 다양한 상황 현장 에서도 유용하게사용
장비 사진
현 모델 선정사유	- EN13204 규정에 의한 본체 1M 기준 낙하시험규정 통과(1.5M 통과)
기타