생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	중랑소방서			우선 순위	1
장비명	방독방진마스크	제조사	3M	모 델 명	7502
보유기준	대원별 1개	보유수	3	필요 수량	9
보강사유	보유기준 충족	사용부서	중화119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	보호장비(마스크)
주 요 사 양
용도	화재 잔화정리 및 악취·독성 가스가 존재하는 환경에서 현장활동시 사용
필요성	○ 화재 진화 후 잔화정리시에 호흡기 세트를 해체하고 방독방진마스크 착용 ○ 재난 현장에서 악취 및 독성가스 존재하는 경우 방독방진마스크 착용
장비 사진
현 모델 선정사유	기존 보급된 모델과 동일
기타	마스크 본체와 별도로 정화통 구매해야함.

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	중랑소방서			우선 순위	1
장비명	방독방진마스크 정화통	제조사	3M	모 델 명	6099
보유기준	마스크 본체별 1세트(2pc)	보유수	3세트(6pc)	필요 수량	9세트(18pc)
보강사유	보유기준 충족	사용부서	중화119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	보호장비(마스크)
주 요 사 양
용도	방독방진마스크 양쪽에 부착하는 정화통
필요성	○ 방독방진마스크에 필요한 장비
장비 사진
현 모델 선정사유	중농도 정화통
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	중랑소방서			우선 순위	2
장비명	등강기	제조사	PETZL	모 델 명	AP-B17ARA
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	2
보강사유	보유기준 충족	사용부서	중화119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용장비 (등하강 및 확보장비)
주 요 사 양
용도	산악구조 및 아파트 등 인명구조시 등강장비
필요성	○ 산악구조 및 아파트 등 등강이 필요한 경우 사용
장비 사진
현 모델 선정사유	일선 구조대 및 안전센터에서 사용하는 모델
기타	별도 발걸이(풋테잎) 구매해야함.

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	중랑소방서			우선 순위	2
장비명	등강기 발걸이(풋테잎)	제조사	PETZL	모 델 명	AP-C47A
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	2
보강사유	보유기준 충족	사용부서	중화119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용장비 (등하강 및 확보장비)
주 요 사 양
용도	등강기 사용시 등강기와 결합하여 사용
필요성	○ 등강기 사용에 필요한 부속장비
장비 사진
현 모델 선정사유	등강기와 같은 회사 모델
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	중랑소방서			우선 순위	3
장비명	무손상방화문개폐기 특수 핀	제조사	애니테크	모 델 명	AT-OP01 세트의 부품
보유기준		보유수	0	필요 수량	10
보강사유	핀이 부러짐	사용부서	중화119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조장비
주 요 사 양
용도	무손상방화문개폐기에 사용하는 핀
필요성	○ 현장에서 사용중 핀이 부러짐.
장비 사진
현 모델 선정사유	보유하고 있는 무손상방화문개폐기 본체와 호환 핀만 별도 구매가 어려운 경우 세트로 구매해야 함.
기타