도로점용허가 관련 유관부서 협의 내역

소관부서	협의결과	비고
용산구청 건설관리과 도로점용팀 (주무과)	도로법상 도로에 해당하지 않는 경우 도로점용허가 불가 (지번 등기부등본 확인을 통해 지목확인 필요) 주요 시설물 인접 위치, 교통 방해 위치는 도로점용허가 불가 주요 시설물과 교통 방해 요소에 약 5m 이격거리 필요 (버스정류장, 보도 모퉁이, 차량진출입로 부근, 횡단보도, 안전바 등) 상가의 출입구, 화물차 정차구역에 위치하는 경우 민원 발생 우려사항 고려	02 2199 7755
용산구청 교통행정과	설치 시 보도 유효폭 2m 이상 확보되도록 유의바람	02 2199 7866
용산구청 도로과	해당 시설물 설치를 통한 보행지장이 우려되는바, 가급적 시설규모가 최소화 될 수 있도록 개소수를 재검토하고, 설치장소의 경우 녹지대 등의 도로 유휴공간의 설치를 우선으로 할 것 해당 점용에 의한 보행자의 안전사고 예방을 위하여 점용시설물 유지관리에 철저를 기하고, 개별 시설물에 유지관리기관이 명시될 수 있는 방안을 검토하고, 이로 인한 민원발생시 점유자가 신속히 해결할 것 시설공사 시행에 따른 도로 및 도로시설물 손괴 시 원인자 응급조치 후. 도로과 별도 협의에 따른 항구 정비 조치할 것	02 2199 7623
용산구청 공원녹지과	소화기 보관함 설치 시 수목이 생육하지 않는 위치에 설치하기 바라며, 수목이 저촉이 발생되거나 인접 가로수 보호틀로부터 1m이내 작업이 시행될 경우 우리 부서와 별도 협의하여 진행하기 바람	02 2199 7396