자문 검토 의견서

○ 궁동 110-1∼230-12번지간 송배수관 부설공사

안 건	검 토 의 견
궁동 110-1∼230-12번지간 송배수관 부설공사	1. 수궁동주민센터교차로 좌회전, 유턴, 우회전 차로 폐쇄에 따른 우회안내표지(경로안내)는 접근로의 주행방향을 기준으로 수정하기 바라며, 설치 범위를 보다 확대하기 바람 2. 오류고가차도 점용단계의 경우, 교통안내표지판 설치 범위를 고가차도 진입부로 확대하기 바람 3. 오리로 점용단계의 경우, 비보호 좌회전에 대해 관리 가능한 교통통제수를 추가 배치하기 바람 3. 1-1단계 2현시 서측접근로 직진 및 좌회전 차량의 상충이 발생하지 않도록 차로운영계획에 대해 재검토하기 바람 4. 1-2단계 오류고교→연세중앙교회 방향 좌회전 임시유도선을 재검토하기 바람 5. 6단계 부일로11길→오리로 방향 우회전 차량의 회전반경을 고려하여 이면도로 통행체계를 재검토하기 바람

2018. 05. 30