서울특별시 주요시설물(조례에 근거한) 중 입체교차, 터널, 지하차도, 공동구, 복개구조물, 언더패스, 기타의 건립 등관련 다음사항

4. 최근 5년간(10~14년) 각 시설물의 사용 중 안전사고 발생현황

No	시설물명	종별	안전사고 발생현황		조치결과
			발생년월	피해내용
1	북악터널	2종	2012.3.5	콘크리트 표면과 연결된 타일 고정핀과 철망을 이어주는 결속철선에 녹이 발생되어 끈기면서 상부의 박리된 타일층이 하부로 떨어짐	안전을 확보하기 위하여 타일은 제거 완료 하였으며 2013~2015년 까지 터널내부 보수공사 시행중