현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 107036

○ 위    치 : 은평구 대조동 171-17

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 도로

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 보수 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 : 2017년 1월 3일 은평구 대조동 171-17 리모빌라 전면에 있는 지하식 소방용수(107036)의 보수 및 출수상태 사항 등을 점검한 바 아무 이상 없이 양호한 생태로 확있되었음.

2017년 01월 03일

보고자 :	계급	소방사	성명	강범수	(인)
확인자 :	현장대응단장
	계급	소방령	성명	정재룡	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		현장대응단	소화전 지상식 (107036)	- 구 주소 : 대조동 171-17 - 신 주소 : 역말로 9길 7		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				리모빌라 앞
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 107037

○ 위    치 : 은평구 대조동 226-19

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 도로

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 보수 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 : 2017년 1월 3일 은평구 대조동 226-19 채우리분식점 전면에 있는 지하식 소방용수(107037)의 보수 및 출수상태 사항 등을 점검한 바 아무 이상 없이 양호한 생태로 확있되었음.

2017년 01월 03일

보고자 :	계급	소방사	성명	강범수	(인)
확인자 :	현장대응단장
	계급	소방령	성명	정재룡	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
2		현장대응단	소화전 지상식 (107037)	- 구 주소 : 대조동 226-19 - 신 주소 : 서오릉로 134-10		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				채우리 분식점 전면
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 210086

○ 위    치 : 은평구 불광동 443-1

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 도로

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 보수 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 : 2017년 1월 3일 은평구 불광동 443-1 붉은 벽돌로 된 주택 전면에 있는 지하식 소방용수(210086)의 보수 및 출수상태 사항 등을 점검한 바 아무 이상 없이 양호한 생태로 확있되었음.

2017년 01월 03일

보고자 :	계급	소방사	성명	강범수	(인)
확인자 :	현장대응단장
	계급	소방령	성명	정재룡	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
3		현장대응단	소화전 지상식 (210086)	- 구 주소 : 불광동 443-1 - 신 주소 : 연서로 37가길 23-2		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				붉은 벽돌 주택 전면
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑