현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 212031

○ 위    치 : 은평구 진관동 92번지 (연서로455 제각말 푸르지오 535동 앞)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 화단

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 상기 소화전은 2013년 12월 30일 차량충돌에 의한 몸통파손 및 본체와 몸통상단 분리되어

사용불가 상태였음.

소방사 정만주는 2014년 1월 10일 지상식 소화전 212031호 보수공사 완료에 따른 검수 결과

외관상태 및 출수 상태 양호하였으며 본체 및 제수변 스핀들 등 부품간의 연결상태 양호 하였음.

수압 또한 적정하였으며 사용하는데 지장이 없음.

2014년  1월 10일

보고자 :	계급	소방사	성명	정만주	(인)
확인자 :	진관119안전센터장
	계급	소방경	성명	김승도	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		진 관	소화전 지상식 (212031호)	- 구 주소 : 진관동 92번지 - 신 주소 : 진관동 연서로 455번지		양 호	불량사항 내용 기재
				설치지점건물명(상세 기재)
				제각말 푸르지오 5단지 535동 앞
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑