도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제14차)

◉ 2020 보행특구(무교지구) 조성 공사 : 조건부 시행

- 야간공사 시작시간은 23시 이후로 조정 바람

- 완공후 도면상 시설물 상세 범례 제시 바람

- p.5 점용기간은 교통처리계획도의 실제 공사기간과 일치시킬 것

- 각 단계 공사차량의 진행방향은 도로의 진행방향(일방통행)과 동일하게 표기할 것

- 완공후 도면상 단면도가 제시되지 않아 현황 대비 보도의 폭원 변화가 있는 것인지 확인 바람

- 시청본관 북측도로(세종대로20길)의 경우 A-A’ 중 A보도가 협소하므로 차로폭원 조정 등을 통해 부족한 보도폭원의 추가 확보 검토가 필요함

- 교통처리계획도(2) 이면도로의 교통안내표지판 중 우측 표지판은 위치나 내용이 설치지점과 일치하지 않은 것으로 보이므로 보완 필요

- 공사 시간에 대해 교통량 등 감안하여 관할 경찰서와 협의 필요