안전사고 사례 및 유형 (5월 28일)

사. 몰탈 벽체가 낙하하여 밑에 깔림

(1) 내  용

방화조 1층 건물 창고화재에 출동하여 화점을 순회하여 뒷면에 왔을 때 대원의 다리부분에 몰탈 벽체 상부의 반정도가 붕괴하여 떨어졌다.

(2) 요  인

(가) 뒷면의 연소상황이 명확하지 않기 때문에 물탈 벽의 낙하를 예측하지 못했다.

(나) 화점건물에 너무 접근하여 행동했다.

(3) 대  책

(가) 몰탈 벽체 분열, 부푼 정도 및 소규모의 낙하에도 주의한다. 화재건물은 몰탈  벽 내부도 연소하여 낙하위험이 있다고 예측한다.

(나) 상황파악 및 정보수집 시에는 건물구조 등으로부터 낙하물을 예측하여 행동한다.