서식4	강구조물팀 현장점검 결과

점검

개요

일    자

2014.05.09(금)

점검대상

잠실대교북단램프C/D

점검인원

총 3명

- 도로시설과(강구조물팀) 2명, 성동 교량보수과 이기승

점검

및

조치

결과

○ 총  1건 적출 (즉시조치   건, 조치 중  건, 조치 예정 1건)

지적사항	조치결과
	직접정비	자치구/사업소 이 첩	유관부서 통보	조치예정
1건		1건

○ 주요 지적사항

-  A2측 신축이음하부 누수흔적 및 교대 백태 발생

․위 치 : 잠실대교북단램프D교 A2

○ 조치사항

- 점검결과를 성동도로사업소(교량보수과)에 통보하여 보수토록 함

특기

사항

○

향후

계획

○ 점검결과에 대하여 성동도로사업소(교량보수과)에서 보수 계획

수립하여 조치 시행

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 : 교대 백태 발생 (위 치 : 잠실대교북단램프D교 A2측)	정비 후 :
잠실대교북단램프C교 전경사진
잠실대교북단램프D교 전경사진