<성과지표 설명서>	:	상수도사업본부	뚝도아리수정수센터

<

]

연번	전략(성과)목표	주요사업	핵심성과지표	20년 목표치	비 고
1	꺠끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 공급	수돗물 소독냄새 저감	수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율	98.2%	누 계	비해당
					하향지표	비해당

구분	평가항목	평 가 기 준		해당여부	설 명
주 요 사 업 평 가 (40)	중요도 (25)	시정 4개년 계획	핵심과제		- 심미적으로 불쾌감을 느낄 수 있는 염소 소독 냄새를 저감하기 위해 배수지 및 수도꼭지 잔류염소 모니터링 등을 통해 잔류염소의 맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3㎎/L)을 준수하여 깨끗하고 미네랄이 풍부한 “아리수”에 대한 인식을 제고하는데 중요도가 높은 사업임. ※ 시정4개년 25개 핵심과제 : 해당없음 ※ 시정4개년 151개 일반과제 : 상수원에서 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리
			일반과제	2-2-10
			해당 없음
	난이도 (15)	◦ 추진과정의 어려움 정도 (체크) □ 1. 신규사업 ■ 2. 타 부서 협업 필요 사업 □ 3. 다수 이해관계(갈등) 사업 □ 4. 고질민원 사업 □ 5. 외부(해외, 중앙부처, 자치구 등) 협조 필요 사업
		4개 이상 해당			- 정수센터에서 주입하는 소독제 잔류염소 농도를 수도꼭지에서 안정적으로, 유지하여야 하나, 염소 소모량이 높은 여름철, 정체구간, 관말지역 에서 일부 잔류염소 미달되는 경우가 있을 수 있어, 미달지점 발생 시 원인분석 및 미생물 검사 등을 실시하여 안전성을 확인 - 잔류염소 가이드라인 목표달성(0.1~0.3mg/ℓ)을 위해 정수장과 수도사업소간 상호 긴밀한 피드백 유지하여 최적의 염소주입 필요
		3개 해당
		2개 해당
		1개 해당		○
		해당 없음
핵 심 성 과 지 표 평 가 (60)	측 정 적정성 (30)	결과지표			- 원정수 수질관리 및 수돗물 냄새 저감 성과를 가시화하기 위한 □수돗물 소독냄새 저감□을 주요사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 □수계별 잔류염소 0.1~0.3mg/ℓ이하 유지율 을 지표로 선정
		산출지표		○
		과정지표
		투입지표
	목표값 도전성 (30)	5%(%p) 초과			-’17년(99.2%), ’18년(99.4%), ’19년(99.4%) 실적 평균(99.3%)의 5% 상향값 보다 미만인 98.2%를 목표값으로 설정
		5%(%p) 일치
		5%(%p) 미만		○
		신규사업