자문 검토 의견서

○ 대림역 706-1 연결통로 및 출입구 이설공사

안  건

검 토  의 견

1. 1단계 도로사업소 진입 좌회전 교통량을 고려하여 좌회전차로를 활용한   직진2개 차로 운영 검토

2. 사업지측 임시보행통로는 최소 2m이상 확보하고 대동빌딩 측 보행로 확보에 문제가 없는지 검토(공사장 휀스로 인한 보도폭 잠식이 되지않도록   설치)

3. 2단계와 3단계 공사차량 출입구 운영계획 상세도를 제시하고 보행로와   상충시 안전시설 설치 검토

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람