도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제11차)

◉ 동호로~약수동 마을마당 이동편의시설 설치공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 주·야간 공사구간 점용함으로써 야간의 사고예방을 위해 안전시설을 충분히 설치하여 시인성 확보 필요

- 점용구역은 야간에 차량과속이 빈번한 구간이므로 중앙의 안전지대를 최대한 활용하여 부드러운 곡선반경 적용 등 추가적인 개선대책을 강구하시기 바람

- 임시 보행자 분리시설은 돌발사고 등을 대비하여 일정한 보호기능을 갖춘 시설을 설치하시기 바람

- 작업차량 회전반경, 진출입 방향 등 확인가능한 작업상세도 제시하고, 소통대책안 개선하여 주시기 바람

- 10개월의 공사기간이므로 이용자 불편을 최소화토록 터널 진출부 부터 컬러유도라인을 설치 운영 바람

- 차로선형은 최대한 직선화 바람

- 피크시 보행통행량을 표기하고, 보행동선은 이면부 방향으로도 추가 제시하여 주시기 바람

- p.51 완공후 도면이 없는데 원래 없는지 누락된 것인지 확인 보완 바람