도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제3차)

◉ 목동 배수지~양천도서관간 장기사용 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

- 공사 시 공사시간을 아파트단지는 주간에 공사하고, 학교 주변은 야간에 공사하는 등 주·야간공사를 탄력적으로 운영하기 바람(교차로 구간 제외)

- 4단계 차로 테이퍼 길이를 길게 조정하여 차선감소가 원활하게 차선변경이 가능하도록 검토하기 바람

- 6단계 버스정류장 임시 이전 설치구간의 위치를 조정하기 바람

- 12-3단계 한 차로를 모두 점용하지 않고 점용면적을 작게 하여 비보호 좌회전을 할 수 있는 공간을 만들어주는 것을 검토하기 바람