도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(12차)

◉ 묵동천교외 3개소 방호울타리 설치공사 : 조건부 시행 (지정위원 검토 : 신건철 위원, 신치현 위원)

1. 테이퍼는 연장하여 공사구간과 안전구간을 확보하기 바람

2. 송정교 공사시 안전시설을 추가하여 공사를 시행하기 바람

3. V/C 0.9를 초과하는 구간은 공사시간을 조정하기 바람

4. 주간에 방호벽이 철거된 구간은 임시 방호벽을 설치하여 공사를 시행하기 바람

5. 공사장 안내표지판은 영어 병기를 포함하여 설치하기 바람