공사 설명서

1. 공 사 명: 2020년 서초 · 강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

2. 공사 목적: 본 공사는 강남수도사업소 관내(서초구, 강남구) 돌발적인 누수발생에 신속히 대응            하고 시민들에게 안정적으로 수돗물을 공급하는 데 목적이 있음.

3. 공사 개요: 긴급 누수보수 D=13~2200㎜, N=1,335개소, 불용관 정비: D=13~500㎜, N=82개소

긴급을 필요로 하는 상수도 공사

4. 공사비 세부내역

구 분	총공사비(원)	도급비(원)	관급비(원)	비 고 (공사기간)
2020년 서초·강남구 관내 긴급 누수복구공사	2,323,113,000	2,169,893,000	153,220,000	착공일 ~ 2021.6.30

5. 관급 자재: 에폭시수지분체도장닥타일주철직관 및 이형관 등

- 수도자재관리센터(노량진) 출고 → 현장사무실(서초구 서초동 367-3)

6. 골재원 현황: 환토용모래(쇄사: 부순모래) 사급 구매하여 현장 반입

7. 공사 기간: 착공일로부터 2021년 6월 30일까지

8. 하자보수 기간

- 하자보수 기간은 준공검사일로부터 3년간으로 한다.

9. 입찰참가자격: 상·하수도설비공사업 면허소지자

10. 발생토처리(토사 운반관리시스템) ⇒ 스마트송장 : 집하장 → 사토장

- 본 공사(과업)는 차량 운행 시 운전자 스마트폰에 “스마트 송장” 앱을 설치 후 GPS를 통한 운행경로 및 상·하차 시 자동 운행 관리하는 시스템을 적용하여야 한다.

11. 설계변경 사항은 물가변동, 물량증감 등 계약내용의 변경사항이 발생할 경우 관련 규정에 의하여      계약금액을 조정할 수 있다.

- 공사계약 일반조건 제19조

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조

12. 기타 사항

보도포장 품질관리자 1인(품질관리자가 없는 현장은 현장 참여기술자 중 1인) 및 포장기능공 전원은 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 보도포장 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 수료증 사본을 제출하여야 하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.