000동

붙임 5

일대 누수 및 수질사고 상황 보고

2019.00.00.(0) 00:00 현재

□ 개    요

○ 일시/장소 :2019.10.00.(0) 00:00/(00구 00동 000)

○ 발생원인 : 전식으로 인한 강관 000mm 누수가 발생하여 복구를 위한 수계조절 작업 중 밸브조작과정에서 수질사고가 발생

□ 피해상황

○ 단수 지역 : 00구 00동, 00동

○ 수질민원 접수 : 00세대(적수)

※ 단수(적수) 발생 지역이 넓고 산발적(000동, 000동)이라 피해예상 세대 파악이 곤란함

※ 적수 발생 지역에 학교가 있음( 00초교, 00중학교, 00고등학교)

□ 긴급급수 및 수습상황

○ 조치내역 : 수계전환 원상 복구

○ 동원상항(응급복구, 누수복구 업체, 수질검사, 채수, 비상급수대 등)

- 응급복구 :  인력  00명,  탁도계 0대

- 누수복구 업체 : 인력 00명, 양수펌프 0대, 작업차량 0대, 굴삭기 0대 등

- 비상급수

▸ 급수차 : 인력 0 명, 급수차 0대(00중학교)

- 수질검사 : 인력 0 명, (민원, 학교, 아파트 위주로 탁도 조사 중)

□ 기타 지원‧협조사항

- 학교 급식 지원을 위한 급수차 배치 요청(본부 배수과)

□ 향후 전망 및 대책(복구, 피해자 지원 등)

작성자	00과장 000 ☎3146-0000 00팀장 000☎3680 담당 000 ☎ 3644

000동 일대 누수 및 수질사고 상황 보고

2019.10.00.(0) 00:00 현재

□ 개    요

○ 일시/장소 : 2019.10.00.(0) 00:00 (00구 00동 000)

○ 발생원인 : 전식으로 인한 강관 000mm 누수가 발생하여 복구완료 후 수계조절 작업 중 밸브조작과정에서 수질사고가 발생

□ 피해상황

○ 단수 지역 : 00구 00동, 00동

○ 수질민원 접수 : 00세대(적수)

□ 긴급급수 및 수습상황

○ 누수복구 수행 중

- 직원 :  00명(00 00명, 7개수도사업소 : 00명)

- 복구업체 : 00명, 차량 0대, 굴삭기 0대, 양수펌프 0대 등

- 000밸브 000mm 차단, 수계전환 시행(000mm 개방, 000mm 퇴수, ……)

○ 배수관 퇴수작업 시행중

- 인력 : 0개팀 00명(본부 0명 포함)

- 검사대상 : 민원 발생지역

○ 급수차 지원 : 0대 집결 대기(000초등학교)

○ 병물아리수 지원 : 000병

- 000초등학교 : 000병, 000아파트 : 000병, 0000아파트 : 000병

○ 비상대책본부 반별 현장근무자 파견 : 본부 직원 4명

(응급복구 1명, 수질분석 1명, 행정지원 1명, 비상급수 1명)

□ 향후 전망 및 대책

○ 퇴수작업 시행 및 수질분석 결과에 따라 추가대응

작성자	0000반장 : 000 ☎ 3146-0000 0000반원 : 000 ☎ -0000

000동 일대 누수 및 수질사고 상황 보고

2019.10.00.(0) 00:00 현재

□ 피해상황

○ 단수세대 : 00세대

○ 적수민원 접수 : 00세대

○ 다량급수처 00개소 탁도 기준 초과

- 아파트 00개 단지 000세대(민원 발생 없었으나, 자체 수질분석 결과 초과)

- 00초등학교 1개교

※ 언론보도 내용(20:40) : 0000일보 ‘000 000 0000동 붉은 수돗물 나와’

□ 응급복구 및 비상급수

○ 누수복구 조치 등

- 안전휀스 설치, 강관(000mm) 상단부 지수 조치 후 용접완료

- 되메우기 완료 후 도로포장 완료 함

○ 수질민원 접수 00개소에 대한 수질검사 실시 ⇒ 수질 정상(00:00)

- 적합 34개소, 검사거부 13개소, 부재 3개소

○ 민원발생 집중지역 관세척 시행(00:00~00:00) ⇒ 관로 수질 안정화

- 세척구간 : 00개 구간 0.0km, 퇴수량 약 0,000톤

- 투입인원 : 0개조 00명(본부+사업소)

○ 비상급수 지원(00:00~00:00)

- 급수물량 : 병물아리수 0,000병(2ℓ), 급수차 00대

- 급수대상 : 00중학교 등 0개교, 00아파트 등 00개 단지 0,000세대

- 투입인원 : 00명(병물아리수 00명, 급수차 00명)

○ 아파트 저수조 청소 실시(00:00~00:00) ⇒ 00개 단지 수질 정상화

- 대    상 : 00아파트 등 00개 단지 0,000세대

- 투입인원 : 0개팀 00명(00수도, 00구청 주택과 별도 지원)

□ 향후 조치사항

○ 당초 탁도 기준 초과 다량급수처의 수질은 정상화되었으나, 일정기간 수질 모니터링 시행

작성자	0000반장 : 000 ☎ 3146-0000 0000반원 : 000 ☎ -0000