수질사고 대

붙임 5

응 훈련 상황별 조치사항(예시)

□ 밸브조작 중 수질사고 발생에 따른 훈련

주요 내용	조 치 사 항	업무 담당자
민원접수 및 상황실 운영 (13:30~14:30)	○ 붉은 수돗물 출수 민원 접수 및 전달 - 00아파트 5세대, 000초등학교 ○ 민원전달 : 수질사고 처리팀 ○ 붉은 수돗물 출수지역 출동 ○ 상황파악 : 사고원인, 피해규모, 확산가능성 - 확인결과 0000 0000 000 000-0 앞 배급수관 정비사업을 실시하기 위한 밸브조작 과정에서 발생한 것으로 판단됨 - 필요 시 수질검사 실시 ○ 자체 비상상황실 운영 ○ SNS대응방 운영, 관계자 초대 및 상황전파	000, 000
초동조치 (14:50~15:10)	○ 다량급수처, 저수조 청소업체 비상연락망 파악 ○ 비상급수 시행(필요 시 지원요청) - 급수차(0대)․병물아리수(000병) 00아파트 관리사무소 앞(구체적인 물품, 수량, 위치를 작성하여 요청) ○ 저수조 수질검사 결과 탁도 초과 - 인입밸드 차단, 저수조 청소 실시 및 원인 파악, 관리사무소 등 안내	000, 000
수질복구 시행 (15:10~16:00)	○ 수질기준 탁도 초과 아파트 저수조 청소 - 수질검사 결과 수치, 저수조의 개수 등을 확인하여 청소 시기, 방법 등을 결정 ○ 복구방법(퇴수․관세척) 및 복구 순서 결정 ○ 채수 및 수질검사 실시 및 비상급수 실시 ○ 필요 시 사후 수질 모니터링 실시	000, 000 000, 000
비상급수 시연 (16:00~16:20)	○ 급수차, 비상급수대 설치 ○ 과속방지턱 설치 및 비상급수팩에 급수	000, 000 000, 000

※ 수질사고 발생 세대 등은 본부 안전총괄과장이 상황을 부여하고 사업소 처리상황에 따라 추가 상황을 부여, 사업소에서는 현장 출동 상황을 가정하여 실체 처리과정을 자세히 보고 및 기록