자문 검토 의견서

○ 행당중학교 주변 하수관로 개량공사

안 건	검 토 의 견
행당중학교 주변 하수관로 개량공사	1. 비정형 교차로로 인한 소통과 안전문제, 공사로 인한 성동교 교차로 까지 혼잡이 가중될 가능성 여부 등을 고려했을 때, 살곶이다리 앞 삼거리 교차로내 공사만이라도 야간점용, 야간공사 시행이 가능한지 검토할 것 2. 야간공사 전환이 어려울 경우, 2단계, 3단계 공사를 1단계와 동일한 점용폭원, 교통처리대책 적용가능 여부를 검토할 것(공사특성상 적용이 어려운 경우, 그 사유를 제시할 것) 3. 24시간 점용, 전일공사 계획에서 오전, 오후 첨두시 공사를 지양 필요성을 제시할 것 4. 용역계약서를 첨부하기 바람

2018. 04. 11