□ 상수도사업본부

제공일	부서명	발표 내용	방법 (담당자)
6.15. (목)	급수부 급수설비과	○ 노후 옥내급수관 교체 지원 중점 추진 - 우리시 노후 옥내급수관 교체 지원 적극 추진 보도 - 아파트 공용급수관 교체 비리 근절을 위한 입찰참가자격 개선	보도자료 (권오정)

1		고층아파트 직결급수 전환 증가로 더 깨끗한 수돗물 공급 기대

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 고층아파트 직결급수 전환 추진

○ 사업내용

- 기존 아파트 직결급수 방식 전환

· 전환대상 : 1,325개 단지(6층 이상 총 3,359개 단지 중 39%)

배수지

부스터 펌프(저수조 우회)

옥상 물탱크

지하 저수조

펌프

<직결급수개념도>

- 신규 아파트 사업시행인가 급수협의 시 직결급수 조건 부여

- 직결급수 전환 대상 기준

① 배수관 수압 2.0㎏/㎠ 이상     ② 급수관 유속 2.0㎧ 이하,

③ 배‧급수관 구경 2단계 이상      ④ 아파트 규모 20층 이하, 400세대 이하

○ 연차별 추진계획

2015년(실적)	⇨	2016년(실적)	⇨	2017년	⇨	2018년(이후 매년)
46개 단지 (기존 40, 신규 6)		103개 단지 (기존 71, 신규 32)		110개 단지 (기존 80, 신규 30)		130개 단지 (기존 100, 신규 30)

○ 추진기간 : ’14 ~ 계속

□ 추진실적 및 주요내용

○ ’14년 시범 사업 : 2개 단지

- 효과분석 결과 : 음용의향 69.2%, 전력사용량 절감 30%, 수질개선

○ ’15년 본격 도입 : 46개 단지(기존 40, 신규 6)

○ ’16년 추진 실적 : 103개 단지(기존 71, 신규 32)

○ ’17년 추진 실적 : 22개 단지(기존 21, 신규 1)

□ 향후계획

○ ’17년 목표 : 110개 단지(기존 아파트 80, 신규 아파트 30개)

○ 기존 아파트 직결급수 목표 달성을 위해 노력 경주

- 적용기준에 맞는 노후 옥내급수관 정비공사 아파트는 빠짐없이 직결전환

- 직결전환 사례(장점)와 언론매체 보도내용을 홍보에 적극 활용하고,
우편 안내 및 방문 등을 통해 직결전환 유도

○ 신규 아파트는 건축허가 급수협의 시 빠짐없이 직결급수 조건부여

□ 주요보도내용

○ 급수 방식 개요

-  저수조 급수 방식과 직결급수 방식의 차이

○ 아파트 직결급수 방식 대상 기준

○ 저수조 급수 방식을 직결급수 방식으로 전환 시 기대되는 효과

○ 현재까지 추진 실적

○ 2017년 전환 목표

○ 기존 아파트 입주민과 관리자에게 직결급수 방식 전환 참여 부탁

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

2		노후 옥내급수관 교체 지원 중점 추진 [보도자료]

고도정수 처리한 깨끗한 아리수를 시민들이 체감할 수 있도록 노후 옥내급수관 교체를 적극 추진하여 음용환경을 획기적으로 개선

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 노후 옥내급수관 교체 사업

○ 사업 규모 : 565,000가구(사업비 2,550억원)

- 2017년 목표 : 40,000가구

○ 추진기간 : ’07 ~ 계속사업

※ 연차별 추진 계획

구 분	총 계	’07～’16년 추진실적	추진 계획
			소 계	’17년	’18년	’19년	’20년 이후
가구수	565,000	305,560	259,440	40,000	40,000	40,000	139,440
사업비(억원)	2,550	1,109	1,441	196	196	196	853

□ 추진실적 및 주요내용

○ 교체실적(’17.3월말) : 8,201가구

- ’07년 ～ ’16년 305,560가구 교체(54.1%) / 사업비 1,109억원

○ 아파트 공용급수관 교체 비리 근절 추진

- 전문설계업체의 설계 및 전문가 자문, 전문감리원 감독 의무화

- 시공업체 선정 시 과도한 입찰참가자격 제한 기준 완화

□ 주요보도내용

○ 노후 옥내급수관 교체 중점 추진 사항 보도

○ 아파트 공용급수관 교체 비리 근절 개선 사항

작성자	급수부장 : 이규상	급수설비과장 : 최춘근 (☎3146-1470)	담당 : 권오정 (☎3146-1471)