	2014. 06. 25(수) 석간용
	이 보도자료는 2014년 6월 25일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 : 기후환경본부 녹색에너지과				녹색에너지과장	권 민	2133-3550 *************
				전력관리팀장	이 영 목	2133-3710 *************
				담 당 자	안 계 훈	2133-3712 *************
사진없음 □		사진있음 ■	매수 : 6매
서울시, 전기+열 동시 생산 보일러,‘20년까지 1만대 보급한다 - 서울시·경동나비엔과 발전보일러 실증 보급사업을 위한 업무협약 체결 - 시,에너지 효율높이고 대기질 개선효과까지 1석 다조 자가발전보일러 공급 ∙대기질 저감(NOx 70%, CO2 25%) 및 에너지절감(13%) 개선 효과 - 발전보일러 실증 시범설치 효과분석 검증 후 2020년까지 1만대 보급 - 건물별 자가열병합발전 시스템 보급 확대 위해 제도적 개선 병행추진 ∙신축건물 환경영향평가 심의에 에너지생산 의무비율 강화 (‘14년 하반기) - 전력수급 위기대응 위해 분산형 자가열병합발전, 연료전지 공급비용 인하 - 시, ‘20년까지 전력자립률 20% 달성위해 분산형 전력생산 강화할 것

□ 서울시가 높은 효율로 전기와 열을 생산하는 동시에 대기질 개선 효과까지 입증된 ‘발전보일러’를 2020년까지 총 1만대 보급한다고 밝혔다.

□ 발전보일러란 스털링엔진 발전기와 콘덴싱보일러를 하나의 케이스 안에 내장하여 온수와 폐열을 회수한 발전으로 전기 동시 생산할 수 있는 보일러를 말하며, 기존 일반보일러와 비교하여 질소산화물은 70%저감, 이산화탄소는 25%의 저감 효과가 있다.

□ 서울시와 경동나비엔은 신기술로 개발되어 보급되고 있는 주택용 발전보일러(스털링엔진 m-CHP, 전기+열 생산)의 에너지 절감과 대기질 개선 효과 등을 검증 후 보급을 목표로 서울시 기후환경본부 회의실에서「발전보일러 실증 보급사업을 위한 업무협약」을 체결(6.13)했다.

○ 서울지역 분산형 전력생산으로 전력 자립률을 높이고 전력위기를 대비하기 위한 ‘원전하나줄이기’ 사업의 일환으로 진행되는 것으로, 1kW의 전기 생산이 가능한 주택용 발전보일러를 서울시청 송월동 별관(2대)과 주택(1대)에 설치하여 6개월간 그 실효성을 확인한다.

○ 최근 유럽 선진국 중심으로 에너지 효율화를 통한 미래 에너지문제 해결과 온실가스 배출량 감축 등 대기환경을 개선하고 전기와 열을 자급자족할 수 있는 열병합발전(CHP) 시스템을 정부에서 다양한 방법으로 지원 육성하여 국가 경쟁력을 높이고 있는 추세이다.

□ 시는 6개월간의 실증보급 사업 결과를 토대로 주택형 발전보일러 보급을 확대해 ‘20년까지 1만대 보급함으로써 제품가격 인하를 유도하고 국내시장을 조기에 활성화한다는 계획이다.

○ 발전보일러(스털링엔진 m-CHP)란 스털링 엔진과 콘덴싱 보일러를 결합해 전기와 열에너지를 동시에 생산하는 초소형 열병합 시스템으로 분산전원시스템 중 하나의 대안으로 주목 받고 있다.

※ CHP(Combined Heat & Power) : 전기와 열을 동시에 생산하는 열병합발전 시스템

m-CHP(Micro-CHP) : 1∼ 10kW, 가정용/상업용, 열 생산이 주요 목적(보일러 대체)

□ 또한, 친환경·고효율기기임에도 가격 경쟁력에 어려움을 겪고 있는 열병합발전시스템 국내 보급을 선도하여 에너지 수급 문제와 대기환경 문제 해결, 고용창출 기여 등의 도움이 될 것으로 기대한다.

○ 고효율기기인 열병합발전(CHP)은 초기 투자비가 고가이고, 급격한 가스요금 상승으로 가동 시 적자구조로 보급이 정체되어 있다.

○  잉여 전력 계통연계 활용한 전원 전력자원화의 제도적, 기술적 정책개발이 시작 단계로서 발전차액지원, 설치비지원, 설치장려금 지원 등의 제도개선과 정부 정책 반영이 절실히 요구되고 있는 실정으로 정부에 건의하고 협의를 진행하고 있다.

□ 특히, 전력의 83%이상을 일반건물과 주택에서 소비하고 있는 서울의 경우, 건물의 분산형 전력생산을 통한 전력자립을 위해 신축건물 에너지생산 의무비율 강화하여 에너지 생산시스템의 보급기반을 제도적으로 추진하는 것이 무엇보다 중요하다.

○ `14년 하반기부터 환경영향평가 심의에 신·재생에너지 의무비율 12%는 신재생에너지 보급을 위한 의무비율 10%이상은 유지하고,

○ 신재생에너지 의무비율 10%초과 비율분에 대하여 신재생에너지 또는 열병합발전으로 전환 대체 가능하도록 할 예정이다

□ 전력수급 위기 대응을 위한 분산형 전원으로 열과 전기를 동시에 생산하는 공동주택․일반건물의 자가열병합발전시설(CHP)과 연료전지 등에 대하여는 보급 확대를 위하여 도시가스 용도별 요금을 집단에너지 열병합용과 동일한 수준으로 낮추었다.

○ 공동주택 자가열병합발전시설(CHP)의 경우, 그동안 주택난방용 요금 45.31원/㎥(1.0406원/MJ)을 적용해왔으나, 집단에너지 열병합용 수준 24.68/㎥(0.5789원/MJ)으로 20.63/㎥(0.4617원/MJ)을 인하한다.

○ 또한, 연료전지용 요금 항목을 신설하여 집단에너지 열병합용 수준을 적용함으로써 분산형 전원의 설치 보급이 보다 확대될 수 있도록 지원체계를 마련하였다.

□ 권민 서울시 녹색에너지과장은 “서울의 안정적 전력공급을 위해 2020년까지 20%의 전력자립을 목표로 하고 있다”며 “신재생에너지 보급 확대 등의 전력생산 설비를 늘리고, 에너지 다소비 건물 신축시 전력에너지 자립의무를 부여하여 분산형 전력생산 정책을 강화하고, 온실가스 및 대기오염물질 배출 저감과 에너지 소비를 줄이는 다양한 에너지 효율화 정책을 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

※ 첨부#1 주택용 발전보일러 개요,

※ 첨부#2 업무협약 체결 사진

[참고자료]

(붙임 1)

(주택용 발전보일러(스털링엔진 m-CHP) 「사진:나비엔 하이브리젠SE」)

□ 주택용 발전보일러 개요

○ 형 식 : 스털링엔진 초소형 열병합발전 시스템(스털링엔진 m-CHP)

- 기능 : 스털링엔진 발전기와 콘덴싱보일러를 하나의 케이스 안에

내장하여 온수와 폐열을 회수한 발전으로 전기 동시 생산

- 규격 : 스털링엔진 발전기 1kW + 콘덴싱보일러 25,000k㎈

- 효율 : 97%

※ 기존 일반보일러 대비 효과 : NOx 70%저감, CO2 25% 저감

○ 기술개발 현황

- 2010년  네덜란드, 영국, 독일 상용화 성공

- 2012년  국책과제로 경동나비엔 상용화(세계 4번째) 성공

(붙임 2)

- 2014.6.13.(금) 16:30 서울시 기후환경본부 회의실에서 서울시와 경동나비엔 간 발전보일러 실증 보급사업을 위한 양해각서를 체결하였다.

- 이 실증 협력사업은 올 6월부터 12월까지 진행하며, 국책과제로 개발한 주택용 전기발전보일러(스털링엔진 m-CHP)에 대한 국내 실사용 효과에 대한 검증과 서울시에서 추진하고 있는 전력 자립률 향상 방안에 대한 기여도를 중심으로 평가할 계획이다. 이 결과는 에너지효율과 자가발전에 대한 실효성 입증 시 보급 활성화 방안의 근거로 활용될 예정이다.