시설물 보수 작업 지시서

□ 수       신 : 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사 감독 및 시공사

□ 작업지시번호 : 2014 - 6호

□ 작업지시근거

- ‘14 우기대비 도로시설물 안전점검결과(교량보수과-2955.’14.5.12)

□ 작 업 기 간 : 2014. 5. 13 ~ 6.10

□ 작업지시내역

< 작업내역 >

연번	손상내역 및 위치		수량 규모	작업 방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
1	망원1교 배수구	배수구 이물질퇴적	전구간	배수구 청소	○
2	망원2교 배수구	배수구 이물질퇴적	전구간	배수구 청소	○
3	망원3교, 망원4교 A1 하부	쓰레기 적치	사후 정산	쓰레기 청소 후 휀스설치	○
4	배수구	배수구 이물질퇴적	전구간	고무재 교체	○
5	A1방호벽	방호벽 신축이음 철물 열화 파손	2개소	출입문교체	○
6	배수구	배수구 이물질퇴적	전구간	배수구 청소	○

※ 공사중 파손면적 증감에 따른 물량 정산

□ 조치사항

○ 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고

교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

○ 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

○ 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것

○ 신규공종은 보수 후 차기 설계변경시 반영 할 것

따로붙임 : 현황사진 1부.

현 황 사 진

망원1교 배수구 막힘	망원4교 A1하부 쓰레기 적치
망원2교 배수구 막힘	망원3교 A1하부 쓰레기 적치
망원3교 배수고 막힘	망원4교 배수구 막힘
망원4교 A1 방호벽 신축이음 철물 열화 파손(좌)	망원4교 A1 방호벽 신축이음 철물 열화 파손(우)