액체염소 소요량 판단

□ 대  상 : 영등포정수센터 1 ․ 2염소실 및 풍납취수장

□ 구매량 산출내역

구 분		1염소실	2염소실	풍납취수장
현 재고량 (Kg)		4,500	4,900	11,000
일평균 사용량 (Kg)	14년 10월 20일 ~‘14년 11월 30일	211	217	353
미 입고량 (Kg)		-	2,700	-
사용가능 예측기간 (현 재고량과 미 입고량 합산 기준)		21일 = 4,500/211	35일 = 7,600/217	31일 = 11,000/353
사용 예측기간 (잔량 소진관련 사용가능 예측기준)		11월 9일까지 사용가능	11월 23일까지 사용가능	약 11월 19일까지 사용가능
구 매 량 (Kg) (약품소진일 ~ ’15년 11월 30일까지)		4,431 = (21일×211Kg)	1,519 = (7일×217Kg)	3,883 = (11일×353Kg)
구매량합계 (Kg)		9,833 = (4,431 + 1,519 + 3,883)
총구매량 (Kg)		40,500 Kg ( = 9,833Kg× 1.3배 + α ) : 소요량 + 취수장 예비 비축분 (수질변화 대비)
납 품 기 한		2015. 11. 30

□ 조류주의보 등 영향으로 2015.10.1.~ 10.20 1염소실 및 2염소실 염소사용량과 전년 같은 기간 대비 1.3배 약품을 사용함.

※ 풍납취수장은 전년 같은 기간대비 약 2.1배 약품을 사용함.

□ 약품수급 및 수질변화 등을 고려하여 액체염소 40,500Kg ( = 900Kg × 45개)을 구매하고자 함.

2015. 10. 20

조사자  주무관  안기열

조사자  주무관  강태환