도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제12차)

◉ 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사 : 조건부 시행

- 2번 교차로에서 원활한 좌회전을 위해 정지선을 후퇴하기 바람

- 2단계 공사시 버스정류소 베이를 확보하여 공사를 시행하기 바람