방이고가 보수공사비(개략공사비)

구 분	손 상 내 용	보 수 공 법		보수규모		단가 (원)	보수공사비 (원)	순위	조치계획
				단위	물량
보도부 및 난간, 연석	연석균열(cw=0.3㎜이상)	주입보수		m	20.16	144,629	2,915,721	중기	2016 이후
신축이음	유간 토사, 이물질퇴적	청소		m	6.00	30,000	180,000	중기	2015 반영
교량받침	교량받침장치 부식	단기	녹제거+도장보수	개소	12.00	49,403	592,836	단기	2015 반영
		중기	교량받침 교체	개소	30.00	3,000,000	90,000,000	중기	2016 이후
바닥판 하 면	파손, 철근노출	철근방청+단면보수		㎡	0.60	262,562	157,537	중기	2016 이후
거 더	도장긁힘 및 박리	도장보수		㎡	0.23	49,403	11,363	중기	2015 반영
	도장박리 및 부식	녹제거+도장보수		㎡	0.05	49,403	2,470	중기	2015 반영
	도장들뜸 및 박리	도장보수		㎡	85.26	49,403	4,212,100	중기	2015 반영
교대 및 교각	보수재 박리, 백태	보수재 재도장		㎡	9.48	83,660	793,097	중기	2016 이후
	파손	단면보수		㎡	0.18	254,454	45,802	중기	2016 이후
	보수부 망상균열, 들뜸	단면보수		㎡	28.15	83,660	2,355,029	중기	2016 이후
순공사비							101,265,955
부대공비							-
제경비[(순공사비+부대공비)의 50%]							50,632,978
총공사비							151,898,933

주) 1. 보수공법별 단가는 서울시 도시안전실에서 발행된『2014년도 도로 및 시설물 유지관리 보수공사 설계지침Ⅱ(도로시설물분야)』를 참조하였음.