자문 검토 의견서

○ 잠실, 천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계

안  건

검 토  의 견

잠실, 천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계

1. 잠실대교 남단

- 차로축소시 하위차로에서 차로변경 및 합류할 수 있도록 운영

- 공사차량의 회차가 가능한지 검토하고 본선과의 합 분류 지점에

가감속차로 길이 추가 등 안전대책 추가 검토

- 올림픽대로 연결로 차로폭은 가급적 3,5m 이상 확보하고 차로운영을 1개차로로 할지 2개차로로 할지 명확하게 제시요망

- 차로전면통제시 우회로 안내표지에 전방차로폐쇄 표지를 추가

- 본선 및 연결로 전면 통제시 대기행렬 등 영향분석자료를 제시하고

분석결과에 따라 공사안내 홍보 범위 보강

- 잠실한강공원내 우회로는 1단계부터 적극 활용하는 방안 강구

- 완공 후 Ramp B 종점부에 보행자 안전대책 수립 필요(보도연결 등)

2. 천호대교 남단

- 차로축소시 하위차로에서 차로변경 및 합류할 수 있도록 운영

- 공사차량의 회차가 가능한지 검토하고 본선과의 합 분류 지점에

가감속차로 길이 추가 등 안전대책 추가 검토

- 올림픽대로 연결로 차로폭은 가급적 3,5m 이상 확보하고 차로운영을 1개차로로 할지 2개차로로 할지 명확하게 제시요망

- 차로전면통제시 우회로 안내표지에 전방차로폐쇄 표지를 추가

- 본선 및 연결로 전면 통제시 대기행렬 등 영향분석자료를 제시하고

분석결과에 따라 공사안내 홍보 범위 보강

- 1-1단계 공사차량 진출입상세도 수정 필요

- 연결로 D E 시공시 올림픽대로 연결로 합류부 안전대책 보완 필요

(교통통제수 배치 또는 2개차로 확보 등)

- 교차통행 시 차량대기 정지선 설치

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람

2019. 10. 14.