자문 검토 의견서

○ 한남 빗물펌프장 유역 하수관로 정비공사

안  건

검 토  의 견

1. 1단계 점용구역이 하향곡선 종단부에 위치하고 있어 적절한 속도제어가 요구되므로 차로축소를 위한 완화구간 길이를 충분히 확보하고, 교통안전시설(경광등 등)을 추가로 설치하시기 바람

2. 3단계 공사에서는 대향차로를 활용하여 장충체육관 방면으로 2개 차로를 확보하는 방안을 검토하시기 바람

3. 5단계 공사에서는 대향차로를 활용하여 한남대교 방면으로 2개 차로를 확보하는 방안을 검토하시기 바람

4. 5~6단계 공사 시 교통안내표지 내에 한남대교와 소월길 방면 분기내용을 전달할 수 있도록 문안을 수정하시기 바람

5. 6단계 공사에서는 대향차로를 활용하여 한남대교 방면으로 2개 차로를 확보하는 방안을 검토하시기 바람

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람