도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제16차)

◉ 홍연교 성능개선 공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 공사 중 2-②교차로 남측접근로는 우측의 3차로는 설계기준에 적합하지 않으므로 2개 차로로 운영하는 방안을 제시하시기 바람

- 공사 중 2-②교차로 북측접근로의 맨우측 3차로는 설계기준에 적합하지 않으므로 2개 차로로 운영하는 방안을 제시하시기 바람

- 공사 중 2-②교차로 북측접근로의 비보호좌회전 전용차로가 교차로설계기준에 적합한지를 재검토한 후에 부적합할 경우 우회처리대책(서대문구청 내부도로를 이용한 우회 등)을 제시하시기 바람

- 공사중 제시안으로 운영시 차로폭 축소 및 선형 불량등으로 인한 교통사고 위험이 예상됨으로 추가 대안을 검토하여 비교제시(예 : NB 비보호차로를 직좌공용으로 하고 overlap 신호운영, 직좌후 양직 및 SB비보호)

· 기존안이 우수안으로 검토되면 중앙선내 차로분리 및 유도시설 보강 필요