〔별지 제4호서식〕

구조보트(712호) 관리카드

차 명 : 고무보트     차량등록번호 : 서울소방 712      차량소속 : 수난구조대(반포)

차 종	등록일자	구입가격(천원)					제작회사
		보조금	교부세	지방비	기증등		차 체		특 장
고무보트	2016-08-23			10,392			우성보트 F4-420AR		엔진:SUZUKI
전 장	전 폭	전 고		엔진출력		물탱크용량		홈탱크용량
4.2m	2.04m	m		30HP x 1		-		-
그 밖의 특기사항	․중량 : 195.9kg(엔진 58kg) ․엔진 : YAMAHA 30HP 4,500~5,500rpm ․바닥재질 : 알루미늄 합판 ․엔진모델명 : 30HWHL ․승선인원 : 8 + 1명 ․배기량 : 496 cc ․적재하중 : 992 kg ․점화플러그 : B8HS 10 ․격실 수 : 5 + 1 ․엔진오일 : TCW - 3 ․연료탱크 : 25 L ․조종방식 : 틸러 ․동력원 : 혼합유 (가솔린 25 : 1 전용 엔진오일) ․엔진형식 : 2기통 ․시동방식 : 자동, 수동 겸용

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

의장품
전동 펌프 : 보트 공기주입용 엔진 캐리어 노 2조(4개) 보트커버 엔진커버 예비 프로펠러 (알루미늄 4개) 전용 엔진오일 10개
차 량 이 력
소방서	파출소	배치기간	변동사유		비 고
특수구조단	반포수난	2016.08.23	진수 및 검수
차 량 담 당 자
계 급	성 명	기 간	계 급	성 명	기 간
소방교	이석범(1팀)	16.08.23 ~ 현재
소방사	이병호(2팀)	16.08.23 ~ 현재
소방사	이인혁(3팀)	16.08.23 ~ 현재

입고일시	출고일시	수리내역	수리비용(천원)	정비업체명	확인

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))