도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (9차)

◉ 2018년 서호교 교면포장 개량공사 : 조건부 시행

- VMS 운영 및 우회 홍보계획 관련하여 우회 경로를 보다 정확히 안내할 수 있도록 교통관리처와 협의하고, 메시지 내용 및 운영방법(고정메시지 등), 위치 등을 보다 확대 보완하기 바람 (2018년 북부간선고가교 교면포장공사 개량공사 홍보계획 참고)

- 서강대교 북단→남단 구간에서 공사 안내를 할 수 있도록 안내체계를 보완하기 바람

- 도로점용공사장 주변 제한속도를 하향조정 할 수 있도록 안내표지 등을 보완하기 바람

- 3단계 진입램프 이전 본선 차로수 축소, 4단계 접속방법 변경(직접식→평행식) 등 접속부 운영 계획을 보완하기 바람

- 공사내용 및 방법(차로 단계별 공사 중 중복구간)을 재검토하여 단계별 공사구간을 제시하기 바람

- 서호교, 두모교, 북부간선고가교 교면공사 방법에 대해 상호 협의하여 보다 효율적인 방법으로 통일하여 교통소통대책을 수립하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람