7월중 운전원교육 교안

○ 빗길 안전운전 요령

1. 비의 양에 따라 규정 속도의 20%~50%까지 속도를 줄여 제동거리가 길어지는 현상에 대비하고, 낮에도 상대편 운전자나 보행자의 눈에 쉽게 띄도록 전조등을 켜야 한다.

2. 빗길 운전 시 차간거리를 평소보다 1.5배 이상 길게 유지하고, 수막현상에 대비하기 위해 급제동이나 급가속을 하지 않아야 한다.

3. 온도 변화에 민감한 와이퍼 블레이드는 미리 교체해주며, 타이어는 마모 상태와 공기압을 자주 확인한다. 에어컨, 전조등, 와이퍼의 사용이 많아지는 만큼 배터리 전압도 점검해야 한다.

4. 우천 시 마주 오는 차량이 미끄러져 정면으로 충돌할 위험성이 있기 때문에 1차로 주행은 가급적 피하고, 낙석주의 구간은 멀리 하는 것이 안전하다.

5. 고속주행 시 수막현상이 발생하는데, 이런 경우 급제동하지 말고 브레이크를 여러 번 조금씩 나누어 밟아주는 펌핑브레이크나 엔진브레이크를 사용하는 것이 안전운전에 도움이 된다.