□ 현장 소방활동 안전관리 검토ㆍ평가 (양천보건안전규정 제19조 관련)

【별지 제1호】

소방활동 안전관리 검토․평가서(양천119안전센터)

평가 번호	양천-1		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		2팀장 박종현
평가 일시	2014.7.18.					팀 원		진압대원
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
2014.7.15(화) 19:15∼20:40 양천구 신정4동 911-2 한국타이어건물3층 화재	기계적	담뱃불 추정으로 인한 화재로 복도에 짙은 농연이 발생하여 화점탐색 및 인명구조에 어려움이 있음		조치 확인	현장 진입시 전원 · 가스 차단 및 잔류전류 검지기 사용하여 누전확인		2팀장 박종현		양호
	물 질 ․ 환경적	연소확대되어 사무실내로 연기가 발생하여 질식의 위험이 있음.		조치 확인	공기호흡기와 면체의 점검을 진입 전 확실히 하여 유독가스가 면체 내부로 스며들지 못하도록 한다.		2팀장 박종현		양호
	인 적	배연을 위한 창문파괴시 대원들간의 정보소통 부족으로 유리파편에 의한 부상위험		조치 확인	진압작전시 대원간의 충분한 의사 소통 후 작업에 임함		2팀장 박종현		양호
	관리적	현장진입대원의 개인안전장비 착용 여부 확인		조치 확인	진압대원의 개인안전장비 착용을 지속적으로 교육 실시		2팀장 박종현		양호

□ 현장 소방활동 안전관리 검토ㆍ평가 (양천보건안전규정 제19조 관련)

【별지 제1호】

소방활동 안전관리 검토․평가서(양천119안전센터)

평가 번호	양천-2		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		2팀장 박종현
평가 일시	2014.07.18.					팀 원		진압대원
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치 결과
수관이 어지럽게 전개된 현장에서 수관연장을 하고 있다	기계적	화재진압중 대원이 수관에 걸려 넘어져 부상을 입을 수 있다.		조치 확인	현장활동에 참여하는 소방관은 방수모 등 안전장구를 갖춘다.		2팀장 박종현		양호
	물 질 ․ 환경적	지나가던 행인이 전개되어 있는 수관에 걸려 넘어져 부상을 입을 수 있다.		조치 확인	화재현장 주변에 Fire Line을 설치하여 출입을 통제한다.		2팀장 박종현		양호
	인 적	현장활동 중 수관이동시 어려움을 겪을 수 있다.		조치 확인	관창수 및 운전원은 무전기를 휴대하여 지휘자의 명에 의해 현장활동에 임한다.		2팀장 박종현		양호
	관리적	각대에서 연장한 수관이 꼬여 방수작업이 지연될 수 있다.		조치 확인	65mm 소방호스를 이용한 현장활동 시 방수자세를 확실히 취한다.		2팀장 박종현		양호