설계심의 위원 지적사항 조치계획(서초구)

□ 설계 용역명 : 2015년 방배공원 법무단지 등 예방사업(방배동 산84-12) - 심의

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
최재영	1. 옹벽 설치안에 대한 근거 제시 요망 2. 2단 옹벽 설치안 재검토
이석민	1. 옹벽 설치 2. 사면안정성 검토 후 엥커공법 적용 재검토 3. 나대지 구간은 건축허가시 협의 정비
이동균	1. 옹벽 설치안에 대한 근거 제시 요망(사면 검토 미흡) 2. 구조물 최소화 할 수 있도록 검토 필요

설계심의 위원 지적사항 조치계획(서초구)

□ 설계 용역명 : 2015년 말죽거리외 1개소 예방 사방사업(내곡동 산12-439) - 재심의

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
최재영	1. 합류부 돌붙임(일부분) 추가 검토
이석민	의견없음
이동균	의견없음

설계심의 위원 지적사항 조치계획(서초구)

□ 설계 용역명 : 2015년 청계산 예방 사방사업(원지동 576, 청계골) - 재심의

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
최재영	의견없음
이석민	의견없음
이동균	댐 정면에서 보았을 때 우측어깨를 원지반까지 견고하게 설치 필요

설계심의 위원 지적사항 조치계획(서대문구)

□ 설계 용역명 : 2015년 산사태 예방 사방공사(홍제동 76-24, 한양아파트 뒤) - 재심의

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
최재영	1. 사면안정해석 단면 대표지점 횡단면과 불일치(수정 보완) 2. 설계보고서 오류 보완
이석민	1. 설계보고서 오류 보완
이동균	1. 산마루측구 구배 재검토 2. 비탈면 녹화에 대한 종자배합 검토 필요 (향토 목·초본류 및 토양유실 방지할 수 있는 종자)

설계심의 위원 지적사항 조치계획(종로구)

□ 설계 용역명 : 예방사방사업(청운동 산1-83, 대경빌라 뒤) - 재심의

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
최재영	1. 사방댐 적용시에는 환경성을 고려한 돌붙임사방댐 등으로 적용 검토 필요 2. 보강규모 재검토
이석민	1. 환경훼손을 막을 수 있는 댐규모, 형식 등 검토
이동균	1. 공종의 규모를 줄여서 경제적인 사방공법 적용 검토

설계심의 위원 지적사항 조치계획(종로구)

□ 설계 용역명 : 2015년 예방사방사업(평창동 406, 녹지초소 하부) - 재심의

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
최재영	의견없음
이석민	의견없음
이동균	의견없음

설계심의 위원 지적사항 조치계획(광진구)

□ 설계 용역명 : 2015년 예방사방사업(구의동 4-15일대 절개지) - 재심의

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
최재영	인장균열 부분 암절취 필요 암절취시 민원방지, 안정성 확보 옹벽설치안 부분 조정 필요 장비 진입성 검토
이석민	장비 진입이 가능할 경우 인장균열된 암괴를 제거하는 방법 고려
이동균	1. 장비 진입이 가능할 경우 인장균열된 암괴를 제거하는 방법 고려

설계심의 위원 지적사항 조치계획(중부공원녹지사업소)

□ 설계 용역명 : 2015년 예방사방사업(남산,낙산) - 종로구 동숭동 산2-10(낙산)

위원명	지 적 사 항	반영 여부	조 치 계 획
최재영	1. 암석부분 제거시 안전성 확보계획 필요
이석민	1. 의견없음
이동균	1. 의견없음