자문 검토 의견서

○ 강남지사 열수송관 공사(도산대로 및 언주로)

안  건

검 토  의 견

- 도산대로

1. 도로 통행속도를 고려하여 완화차로 추가 설치 검토

2. 각 단계 도로 중앙부 완화구간 시점부 통제수는 안전을 고려하여 로봇통제수 배치

3. 1-1단계 로데오역→청담역 방향 직진차로 유도선 설치

4. 4단계 청담역→로데오역 방향 직진차로 유도선 설치

5. 5단계, 7단계 공사시 유턴차로 운영방안 제시

6. 8-2단계 영동대교방면 좌회전차로 용량 추가 확보 방안 검토

- 언주로

7. 교차로부 공사로 공사기간 최소화 방안 검토

8. 각 단계 도로 중앙부 완화구간 시점부 통제수는 안전을 고려하여 로봇통제수 배치

9. 1단계 구룡역→내곡IC 방향 좌회전 동선 재검토

10. 2단계,4단계 완화구간 1개차로씩 감소하도록 유도

11. 4단계,5단계 개포로상 좌회전차량 유도선 설치

12. 보고서 도면 순서를 도산대로, 언주로 순으로 수록 필요

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람