도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제14차)

◉ 강동구 천호동 구천면로, 로데오거리 상수도공사 : 조건부 시행

- 이면도로 점유 공사는 심야 시간대로 조정하기 바람

- 가각부는 라운드 처리하기 바람

- 단면도는 최소폭을 표기하기 바라며, 구간 조정 등을 통해 펜스와 차로의 거리는 최소 0.3m를 확보하기 바람