도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (10차)

◉ 하남선(5호선 연장) 11공구 건설공사 (복공철거 및 도로복구) : 조건부 시행(박상섭 위원 지정검토)

- 상일동역교차로 동측 횡단보도 관련 사전검토의견(횡단보도 이전)을 반영하여 전단계 교통소통대책을 재수립하기 바람

- 변압기 이전에 대해 재검토하여 교차로 통행여건을 확보하기 바람

- 서측 접근로의 상일동역교차로→고덕역 방향 차로운영계획을 재검토하여 점용구간을 북측으로 통합하기 바람

- 11단계 서→남 우회전 차량에 대한 현장관리가 반드시 필요하며, 남측 접근로 주행차량과의 상충이 발생하지 않도록 교통처리계획을 재검토하기 바람 (12단계 남측접근로 차로운영계획 반영 등)

- 11단계 공사기간 단축 여부에 대해 검토하기 바람

- 13단계 북측 접근로 직진차로와 도로점용구간과의 상충이 발생하지 않도록 차로운영계획을 보완하기 바람

- 공사시공이 가능할 수 있도록 각 단계별 점용면적에 대해 재검토하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람