자문 검토 의견서

○ 2018년 북부간선고가교 교면포장공사

안 건	검 토 의 견
2018년 북부간선고가교 교면포장공사	1. 먼저 6쪽의 교통량 자료를 단순화된 교통량도로 표현하여 이해를 높여 주시고, 구간별 속도 자료도 제공해 주시기 바랍니다. 2. 윗 쪽에서 주간, 오후 첨두시간이란 표현이 뒤섞여 오해를 낳습니다. 일반 첨두시간이 언제인지도 다시 한 번 설명 바랍니다. 3. 공사시행으로 인한 교통영향분석에서 설계속도를 80 kph라고 보아야할 북부간선에 대해 차로 수 감소가 발생할 때의 용량산정(기본용량 1650 pcphpl) 과정이 설명되어 있지 않으니 보완하여 설명 바랍니다. 차로 폭과 중차량 영향에 대한 보정도 해야 할 것입니다. 4. 위와 관련 공사 중 아주 상세한 도로 횡단면도를 제공하여 장비의 전개와 점용 폭의 적정성 등에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 해 주시기 바랍니다. 5. v/c 비가 1.0을 초과한다면 대기행렬 분석도 수행하시는 것이 마땅할 듯 하며, 지나친 대기행렬의 발생이 예상되는 경우 그에 따른 대책이 강구되어야 할 것입니다. 6. 도면에는 방향별 해당 시간의 교통량도 표시해 주시기 바랍니다.

2018. 05. 30