정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 7. 29. (화)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 관리본관 3층 벽면 마감 미흡 (10:05)

- 신설 관리본관 3층 4각 기둥 벽면 창호방향에 마감처리가 미흡하고,

- 페인트 도색이 되어 있지 않은 곳이 있음.

② 관리본관 4층 원형기둥 도색 미흡 (10:40)

- 관리본관 4층 원형 기둥 4개가 도색이 미흡하며,

- 창호 상층부 원형 라운딩처리 구간이 도색처리 되어 있지 않음.

① 관리본관 3층 벽면 마감 미흡	② 본관 4층 원형기둥 도색 미흡