『현장활동 점검표』

안전사고 예방을 위한

소방현장활동 안전점검표

사건일시	2014년 월 일
사건장소
재난분류	화재, 구조, 구급, 생활안전, 기타
점 검 자	이 름	(서명)
	소 속
	직 위

	소방재난본부

○○119안전센터

단계별 (유형별)	점검항목	점 검 결 과			점검조치사항
		적정	부적정	확인불가
출동중	안전지도 활용한 내부진입 및 퇴각 붕괴예측 정보를 제공하였는가?(무전기 활용)	□	□	□
	출동중 차량출동 안전사고 예방주의 조치를 전파했는가?(무전기 활용)	□	□	□
현장도착	차량도착후 고임목은 설치 하였는가?	□	□	□
	차량의 부서 위치는 적정한가? (화점과 근거리 부서금지)	□	□	□
개인안전장구	안전화는 착용 하였는가?	□	□	□
	방화복은 착용 하였는가?	□	□	□
	방화두건은 착용 하였는가?	□	□	□
	공기호흡기는 착용 하였는가?	□	□	□
	헬멧은 착용 하였는가?	□	□	□
	점멸등, 휴대용랜턴,개인로프는 착용하였는가?	□	□	□
	안전장갑은 착용 하였는가?	□	□	□
현장활동	개인 인식표는 휴대하였는가?	□	□	□
	소방활동시 2인1조 원칙은 준수되었나?	□	□	□
	건물진입시 장애요인 및 낙하물의 위험요소 없는가?	□	□	□
	건물진입시 대원의 안전은 확보하고 진입하는가?(낮은자세 유지 및 건물상층부에서 낙하물위험요소)	□	□	□
	주변 바닥에 기름,물기,정돈되지않은 물건 방치등으로 인한 낙상위험은 없는가?	□	□	□
	내부 진입시 연소물의 종류는 확인되었나?(유류,가스 등 폭발위험)	□	□	□
	지하층 등 어두운 곳에 진입시 조명기구 사용으로 낙상등 안전확보 하였나?	□	□	□
	진입시 전원 및 가스밸브은 차단 되었나?	□	□	□
	옥내 진입시 탈출로는 확보되었나?	□	□	□
	화점 진입 및 탈출시간은 적정한가?	□	□	□

단계별 (유형별)	점검항목	점 검 결 과			점검조치사항
		적정	부적정	확인불
현장활동	배기측에서 주수시 급기측 역화현상에 의한 대원 안전은 확보 되었나?	□	□	□
	수관 카프링은 잘 결합되었나? (카프링이 풀리면서 대원 사고유발)	□	□	□
	수관 꼬임으로 인한 대원 낙상은 없는가?	□	□	□
	수관이 도로에 설치되어 중량물이 지나갈 경우 수관보호틀을 이용한 안전은 확보 되었나?	□	□	□
	겨울철 수관에서 물이 새고 있어 빙판형성으로 대원 낙상위험은 없는가?	□	□	□
	인명구조는 3회 이상 중복 검색 했는가?	□	□	□
	소화전 확보 및 안전조치는 하였는가? (입구에 걸리거나, 빠지지 않도록)	□	□	□
사다리 조 작	사다리 조작은 적정한가?(2인조법)	□	□	□
	사다리의 설치장소는 적정한가? (유리창 파괴시 폭발,역화현상으로 인한 대원 부상염려)	□	□	□
	사다리 지지대 안전은 확보되었나? (지반이 약하거나 경사는 수평한가)	□	□	□
	사다리 전개시 낙하물에 의한 위험요소는 없는가?(사다리 아래 대원 부상 위험)	□	□	□
동 력 절단기	동력절단기 사용은 적정한가? - 절단시 주위의 안전은 확보되었나? - 절단시 발생하는 불꽃으로 요구조자 상해 위험은 없는가? - 절단시 발의 위치나 자세는 바른가?	□	□	□
로 프 사 용	로프사용은 적정한가? - 로프사용 견인시 결착 상태는 양호한가?(확 보물강도 확인 및 지지점의 안전확보 등) - 장비 하중에 맞은 로프를 사용하는가? - 로프 매듭법에 맞게 사용하는가?	□	□	□
철수시	현장주변에 방치된 장비는 없는가?	□	□	□
	고임목을 제거하고 출발하였는가?	□	□	□
	차량 후진시 1인의 안전확보 요원은 있는가 ?	□	□	□

수난구조대

단계별 (유형별)	점검항목	점 검 결 과			점검조치사항
		적정	부적정	확인불
출동중	출발전 구명동의 착용여부를 확인하였는가?	□	□	□
	출동로 및 항행속력, 제반항법을 준수하였는가?	□	□	□
	출동소방정 주위의 장애물 존재 유무를 확인하였는가?	□	□	□
	정확한 정보수집은 하였는가(정확한 위치, 상태)	□	□	□
현장도착	요구조자 위치 파악 스크류 안전사고를 방지였는가?	□	□	□
	사고장소 주변에 통제구역은 설정하였는가?	□	□	□
개인안전장구	잠수대원 건강 체크 하였는가?	□	□	□
	장비점검은 하였는가? (탱크개방→잔압계→마스크 → BC → 호흡기 → 비상호흡기 → 수심계 → 나침반 → 웨이트벨트 → 칼 → 핀 → 기타)	□	□	□
현장활동	도착보고는 하였는가(현장상황)?	□	□	□
	상황(수심, 수온, 유속, 장애요인)에 따른 안전대책수립 및 임무재지정을 하였는가?	□	□	□
	수중 검색범위를 명확히 지정하였는가?	□	□	□
	잠수활동시 타 선박에게 깃발 및 기타 신호로 잠수 중임을 알려 우회하도록 하였는가?	□	□	□
	잠수활동시 2인1조 원칙은 준수되었나?	□	□	□
	잠수활동 중 장애요인 및 위험요소 없는가?	□	□	□
	탐색줄, 하잠줄은 적정히 설치되었는가?	□	□	□
	잠수기준(유속1노트, 안전확보시 2노트 이하)을 준수하였는가?	□	□	□
철수시	현장 주변 위험요인 제거 및 관계자 인수인계를 하였는가?	□	□	□
	현장대원 및 장비 적재상태 확인하였는가?	□	□	□
	귀대후 연료, 프러펠러, 예비탱크 등 각종장비를 점검하고 재출동 준비가 완료되었는가?	□	□	□

산악구조대

단계별 (유형별)	점검항목	점 검 결 과			점검조치사항
		적정	부적정	확인불
출동중	구조대원 투입 인원 및 능력은 적정한가?	□	□	□
	출동중 싸이렌 취명 및 경광등을 켜며, 교차로 등 위험구간 다른 차량 정지 확인 후 서행으로 통과 하는가?	□	□	□
	사고 유형에 따른 적정한 구조장비 준비와 기상 및 기온 등 환경변화에 따른 대처가 가능한가?	□	□	□
	등산길 이동시 선행 대원은 낙석, 붕괴, 미끄럼지역 등 후속 대원에게 알려주는가?	□	□	□
현장도착	현장 주변 낭떠러지 등 위험지역 확인 및 안전조치 하였는가?	□	□	□
	선택한 구조 방법은 구조대원의 안전성 및 피로도를 고려한 적정한 방법인가?	□	□	□
	요구조자의 긴급성에 따른 소방헬기 요청 및 헬기 접근 가능지역 확보 되었는가?	□	□	□
개인안전장구	헬멧 및 방풍안경은 착용 하였는가?	□	□	□
	확보용 장비는 착용 하였는가?	□	□	□
	안전장갑은 착용 하였는가?	□	□	□
	안전벨트는 착용 하였는가?	□	□	□
	신체보호를 위한 피복은 착용 하였는가?	□	□	□
	등산화 또는 암벽화는 착용 하였는가?	□	□	□
	휴대용렌턴은 착용 하였는가?	□	□	□
현장활동	구조활동시 2인1조 원칙은 준수되었나?	□	□	□
	현장 접근시 장애요인 및 낙하물의 위험요소 없는가?	□	□	□
	암벽 등 추락 위험지역 접근시 우회로 또는 로프하강 방법으로 접근 가능한가?	□	□	□
	암벽 등 추락 위험지역 접근시 지지점의 강도확인 및 이중 안전을 확보하고 접근하는가?	□	□	□
	급경사면 구조활동시 헬멧을 착용하고 위쪽의 낙하물에 주의 하면서 구조활동을 하는가?	□	□	□
	대원 상호간 서로의 안전을 체크하며 위험요소 발견시 큰 소리로 전 대원에게 전파하는가?	□	□	□
	눈, 비, 바람 등 급격한 기후 변화시 적정한 보온조치를 하는가?	□	□	□

단계별 (유형별)	점검항목	점 검 결 과			점검조치사항
		적정	부적정	확인불
현장활동	장시간 현장활동시 휴식과 교대를 번갈아 하여 대원의 피로도를 경감 하는가?	□	□	□
	야간 활동시 휴대용렌턴 등 충분히 활용하여 위치신호 및 실족을 예방 하는가?	□	□	□
	헬기 지원 요청시 주변 등산객 접근 차단 안전조치 및 헬기 접근 가능지역 확보 되었는가?	□	□	□
	여름철 폭염으로 인한 대원의 열손상을 방지하기 위하여 충분한 수분을 섭취 하는가?	□	□	□
	겨울철 강설 및 빙판 미끄럼 방지를 위한 아이젠을 착용 하였는가?	□	□	□
	들것 이용 요구조자 운반시 교대를 번갈아 하여 대원의 피로도를 경감 하는가?	□	□	□
	계곡 고립사고 구조시 구명조끼를 착용 및 구명부환을 적절히 사용 하는가?	□	□	□
헬기 호이스트 들것 인양	헬기 하향풍으로 나뭇가지 및 작은돌 비산에 의한 위험요소는 없는가?	□	□	□
	들것과 견인줄 결착은 적정한가?	□	□	□
	들것과 유도로프 결착은 적정한가?	□	□	□
	견인줄과 호이스트 결착은 적정한가?	□	□	□
암벽등반 장비	암벽등반 장비 사용은 적정한가? - 장비의 변형 및 파손은 없는가? - 장비 결착 및 잠금장치 잠금은 양호한가? - 확보지점에 개인확보 후 로프를 결속 및 해체 하는가? - 로프 하강시 이중 확보장치를 사용 하는가?	□	□	□
로 프 사 용	로프사용은 적정한가? - 로프사용 견인시 결착 상태는 양호한가?(확 보물강도 확인 및 지지점의 안전확보 등) - 장비 하중에 맞은 로프를 사용하는가? - 로프 매듭법에 맞게 사용하는가?	□	□	□
철수시	현장주변에 방치된 장비는 없는가?	□	□	□
	차량 후진시 1인의 안전확보 요원은 있는가 ?	□	□	□
	귀소시 도로교통법 제반규정을 준수 하는가 ?	□	□	□