구급장비 사양서

장비명	알류미늄 부목	모델명 (규격)	SAM splint	제조회사	aloe gator
그림/사진
용 도	▢ 골절이 발생한 환자에게 골절부위를 고정 시키기 위해 사용하는 장비
주요제원 및 성 능	○ 알류미늄 부목이 폴리비닐 코팅되어 있을 것 ○ 부목을 착용한 채 X-ray 투시가 가능할 것 ○ 부드러운 알루미늄으로 굽힘 또는 접힘이 자유로울 것. ○ 다음의 구성으로 되어 있을 것. *다리용 부목(10.8cm x 91.4cm) *팔 전체용 부목(10.8cm x 45.7cm) *상박용 부목(10.8cm x 25.4cm) *손가락용 부목(10.8cm x 5.1cm)
예산편성 사 유	○
기 타	▢ 예상단가 : 100,000 원

구급장비 사양서

장비명	혈압계	모델명 (규격)	UB-512	제조회사	보령 A&D
그림/사진
용 도	▢ 환자의 혈압을 측정하는 장비
주요제원 및 성 능	○ 최소 눈금값 : 1mmhg ○ 측정범위 : 0~208mmhg ○ 정밀도 : 압력∓3mmhg, 맥박 ∓5% ○ 중량(건전지 제외) : 104g
예산편성 사 유	○
기 타	▢ 예상단가 : 170,000 원