※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	01
장비명	인명구조경보기	모델명	레스큐				예상 가격	342,860
보유기준	대원별 1점	보유수	5점				필요 수량	7점
보강사유	부족 및 교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 개인 신체보호장비			필요성		- 보유중인 장비 노후율 증가 (내구연한 3년 경과장비 3점)
제원	- 크기 : 5.4X8.1X4.1cm - 중량 : 200g(배터리 포함) - 사용전원 : 9V - 경보음 : 3M 거리에서 98데시벨 이상
현 모델 선정사유	- 기존 모델과 동일
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	02
장비명	동력절단기(k970R)	모델명	k970R				예상 가격	2,530,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 절단용 작업용			필요성		- 노후율 증가 (내구연한 5년 경과장비 1점)
제원	- 크기 : 800L×200W×400H - 중량 : 10.4kg - 형식 : 2싸이클 공냉식 엔진 - 배기량 : 94cc - 절단날 : 14인치(350mm)
현 모델 선정사유	- 현 보유중인 장비의 절단날 호환성
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	03
장비명	휴대용유압콤비(오구라)	모델명	BC-300				예상 가격	22,000,000
보유기준	점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		- 노후율 증가 (내구연한 7년 경과장비 1점)
제원	- 주요 제원 및 사양 (재질, 크기, 중량, 색상 등) - 구성품 : 분체(BC300) 1대, 베터리 2개, 베터리커버 2개, 충전기 1개 등 - 전원 : 18V DC - 중량 :13.7Kg(밧데리포함) - 절단폭 : 171mm, 절단력 27.2ton - 전개폭 : 250mm, 전개력 10.6ton
현 모델 선정사유
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	04
장비명	습식잠수장비SET	모델명					예상 가격	2,500,000
보유기준	6점	보유수	6점				필요 수량	4점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 수난구조용			필요성		- 노후율 증가 (내구연한 5년 경과장비 4점)
제원	레귤레이터 보조호흡기 게이지 부력조절기(bc) 수중칼 스노클 수경 오리발 습식잠수복 장비가방				본부 일괄 구매
현 모델 선정사유	-
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	05
장비명	건식잠수복	모델명					예상 가격	1,000,000
보유기준	대원별 1점	보유수	6점				필요 수량	4점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 수난구조용			필요성		- 노후율 증가 (내구연한 3년 경과장비 6점)
제원					본부 일괄구매
현 모델 선정사유
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	06
장비명	휴대용탐조등	모델명	ps-np1				예상 가격	1,056,000
보유기준	점	보유수	6점				필요 수량	6점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 일반 구조용			필요성		- 보유중인 장비 노후율 증가 (내구연한 5년 경과장비 6점)
제원	-램프형식: hid lamp -최대광속: 3.400lm -램프수명: 3,000시간 -전압: dc 10v~18v -사용시간: 90분 -충전시간: 3시간 30분 -동력원: 충전용 배터리 이용
현 모델 선정사유	- 현 모델 선택사유 기입
기타	AS- 경기도 화성시 반월동 717-4

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	07
장비명	복식사다리	모델명	(수평조절기 + S고리)				예상 가격	500,000
보유기준	대별 2점	보유수	2점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 노후율 증가 (내구연한 9년 경과장비 1점)
제원	■ 전장 : 7.4m ■ 축소시길이 : 4.25m ■ 재질 : 알루미늄 ■ 폭 : 340mm
현 모델 선정사유	-
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	08
장비명	적외선온도계	모델명	FLUKE VT02				예상 가격	1,355,200
보유기준	대별 1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 측정용			필요성		- 화재현장 등 각종현장에서 사용
제원	아 래
현 모델 선정사유
기타