※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

대테러 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	01
장비명	화생방방독면	모델명	C3방독면				예상 가격	100,000
보유기준	대별 5점	보유수	0점				필요 수량	5점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 유해화학 구조용			필요성		- 화생방테러 대응 장비
제원	- KS M 6685 일반방독면-화생방용 안면부 고무 및 코고무의 인장강도 19.6Mpa이상, 신장율 600%이상 두건의 인장강도 경사방향 392N이상, 위사방향 196N이상 두건의 작용제 저항성은 물방울(HD) 및 증기(GB)는 30분이상(HD:Distilled Mustard, GB:Sarin) 방독면 투시부 시감 투과율 85Tv%이상 정화통의 정화제는 크롬이 없는 활성탄 건조감량(질량%):5이하 공기저항성(PA):740이하 PAO연기투과율(%):0.025이하 가스수명(분) PS:10이상, CK:15이상, GB 또는 DMMP:40이상
현 모델 선정사유
기타

대테러 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	02
장비명	누출물수거용통	모델명					예상 가격
보유기준	대별 2점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 각종 유출물 흡수 제거 수거용			필요성		-
제원	- 용량 : 10, 30, 55(가론) - 특징 : 드럼내부 에폭시페놀 코팅 덮개는 고무가스킷이 설치된 밀폐식
현 모델 선정사유
기타