재난현장 인명검색 카드 표준(안) 의견 조회

<기관명 : 용산소방서 >

표준안		의 견 (O, X)	사 유
사 진	내 용
	폭 80mm x 길이 180mm 크기에 복합형(고리+자석) 형태로 제작하여 문고리 또는 방화문 앞 부착 또는 거는 형태	X	1회용으로 사용하는 경우 과도한 비용 발생 예상 다회 사용하는 경우 오염물질 부착 등 훼손 우려 문의 재질 및 문고리의 두께가 일률적이지 않아 적응성이 없는 현장 존재 가능성 화재발생으로 인하여 어두운 현장 여건상 1차검색과 2차검색 구분에 어려움 있음 3차검색 이상은 표시할 수 없음
	고체 형광펜 등 활용하여 방화문 앞 1차 X표식, 2차 ⊗ 표식, 구조대상자 발견현황 등 기재	△	화재발생으로 인하여 어두운 현장 여건상 표식이 구분되기 어려울 수 있음 끈 형태 제작과 병행하여 구조대상자 발견현황 표기 등은 인명관리에 유효할 것으로 예상됨
	끈 형태로 제작하여 문고리에 1개이면 1차 검색 완료, 2개이면 2차 검색 완료를 표식하는 방법	O	시각 및 촉각을 활용하여 1, 2차 검색여부 확인이 가능함 문고리의 두께에 영향을 받지 않고 활용 가능 제작된 인명검색 끈 소진시 개인로프 등을 활용하여 임시방편으로 사용 가능